# Reduzierung Transformationsaufrufe (P-CHAN-00609)

P-CHAN-00609 | Reduzierung interner Transformationsaufrufe
Beschreibung | Mit diesem Parameter kann eine Reduzierung der Rechenzeit der Bahnvorbereitungs-Task eingestellt werden. Die Reduzierung der Rechenlast wird durch eine entsprechend gröbere Dynamikplanung erreicht, bei welcher die internen Transformationsaufrufe in Abhängigkeit des eingestellten Wertes reduziert werden.
Parameter | configuration.path_preparation.reduce_trafo_calls
Datentyp | UNS16
Datenbereich | 25 ≤ P-CHAN-00609 ≤ 100 25: Maximale Reduzierung 100: keine Reduzierung (Standard)
Dimension | [%]
Standardwert | 100
Anmerkungen | Parameter verfügbar ab V3.1.3080.11 Hinweis: Eine Reduzierung der Rechenzeit und damit der Transformationsaufrufe kann allerdings nur zu Lasten einer reduzierten Genauigkeit in der Dynamikberechnung erreicht werden. Es ergibt sich daher folgender Zusammenhang, welcher für die Anwendung unbedingt beachtet werden muss. (nachfolgendes Schaubild).

X-Achse: eingestellter Wert für P-CHAN-00609

Y-Achse: zu erwartende gemittelten prozentualen Abweichungen der berechneten Dynamikwerte

Die tatsächlich erreichbare Lastreduzierung kann von der Vorgegebenen abweichen und geringer ausfallen.

Beispielanwendung: Engpass in der Satzversorgung

Ein Engpass in der internen Satzversorgung kann sich durch Bahngeschwindigkeitseinbrüche zeigen, welche sich nicht durch einen physikalisch nachvollziehbaren Grund erklären lassen.
Ein Grund für einen internen Engpass können dabei rechenintensive Aufrufe sein, welche für die Berechnung viel Zeit benötigen und so für ein Versorgungsproblem sorgen. Dies kann beispielsweise die Transformation sein, welche in der Bahnvorbereitung häufig aufgerufen wird.
Durch Anpassung von P-CHAN-00609 mit einem Wert kleiner als 100 werden die Transformationsaufrufe reduziert und somit wird weniger Rechenzeit benötigt, wodurch wiederum der Ablauf der internen Satzversorgung verbessert wird.