# ID 20312

Die angeforderte logische Achse ist im System nicht vorhanden.
Beschreibung | Die logische Achsnummer einer im Achstauschbefehl programmierten Achse ist im System unbekannt.
Reaktion | Klasse | - | Abbruch der NC-Programmbearbeitung.
Abhilfe | Klasse | - | NC-Programm prüfen und ändern. Nur Achsen, die im System durch die Konfiguration vorhanden sind (P-CHAN-00035), können auch im Achstauschbefehl programmiert werden.
Fehlertyp | -