# Ablauf

Der Zyklus SysMillThread kann zum Gewindefräsen von Innen- und Aussengewinden genutzt werden. Die Bahn beim Gewindefräsen beruht auf einer Helixinterpolation. Der Mittelpunkt des Gewindes ist der Startpunkt. Auf diesen muss das Werkzeug vor Aufruf des Zyklus positioniert werden. Am Ende fährt der Zyklus zum Startpunkt zurück.

Es stehen drei Werkzeugtypen zur Verfügung:

- Werkzeugtyp 1: Mit dem Gewindefräser Vollprofil wird das Gewinde auf einmal in der Endtiefe gefräst.
- Werkzeugtyp 2: Der Gewindefräser Wendeplatte wird um die Wendeplatten Schnittbreite versetzt, solange bis die volle Tiefe erreicht ist.
- Werkzeugtyp 3: Mit dem einschneidigen Gewindefräser wird die Gewindesteigung von oben bis zur Endtiefe in stetiger Helikalbewegung abgefahren.