# Parametrierung

## Erforderliche Versorgungsparameter

Versorgungsparameter | Beschreibung
@P1 | Bezugsebene (absolut)
@P2 | Rückzugsebene (absolut)
@P3 | Sicherheitsabstand (relativ zur Bezugsebene, ohne Vorzeichen)
@P4 | Endbohrtiefe (relativ zur Bezugsebene, ohne Vorzeichen)

## Optionale Versorgungsparameter

Versorgungsparameter | Beschreibung
@P17 | Verweilzeit auf Endbohrtiefe (Angabe in Sekunden)
@P92 | Ausfahrmodus (Standardwert = 1) 0: Ausfahren im Eilgang 1: Ausfahren in Vorschubgeschwindigkeit