# Angabe der Satznummer und des Durchlaufzählers

## Typ 4 : Satznummer und Durchlaufanzahl

Satzvorlauftyp = 4, Satznummer = 100

Durchlaufanzahl auf 1 setzen und Programm starten

Programm hält bei Fortsetzposition X = 10 Y = 12. Nach dem Fortsetzen wird der restliche Teil des Quadrates gefahren.

## Programmierbeispiel

Satzvorlauftyp 4

%t_sv_number.nc

N00 G00 G90 X2 Y2

P1 = 0

N80 G01 G91 X10 F500

N95 Y10

$FOR P1 = 1, 5, 1

N100 X-2

$ENDFOR

N120 Y-10

N130 M30

| Durchlaufanzahl = 1 | Durchlaufanzahl = 4
Satzvorlauf aktiv Reale Achsbewegung Achsbewegung zu Programmstartposition und Wiederaufsetzposition sind nicht eingezeichnet |  |