# ID 110048

SERCOS-Antrieb: Unzulaessiger Telegrammtyp.
Beschreibung | Als SERCOS Telegrammtyp S-0-00015 wurde ein unbekanntes Telegramm angegeben.
Reaktion | Klasse | 1 | Wert wird auf benutzerdefinierte Telegrammart 7 initialisiert.
Abhilfe | Klasse | 1 | Parameterliste der Achse korrigieren.
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
P-AXIS-00016
%2: | Fehlerhafter Wert [-]
P-AXIS-00188
%3: | Grenzwert [-]
%4: | Korrigierter Wert [-]
P-AXIS-00188
Fehlertyp | 2, Fehlermeldung bei der Übernahme von Parameterlisten in die Steuerung.