# ID 46046

Fehler beim Schreiben von CNC-Objekt: MCV_OBJ_CMD_BS_START_FILE_NAME_W.
Beschreibung | Der Wert vom Eingang "StartFileName" des Funktionsbausteins soll zum Motion Controller übertragen werden. Dies erfolgt über ein Kommunikationssystem unter Verwendung des in der Fehlermeldung angegebenen CNC-Objekts. Bei der Übertragung ist ein Fehler aufgetreten.
Reaktion | Klasse | - | Der Funktionsbaustein setzt seinen Ausgang "Error" auf TRUE und zeigt am Ausgang "ErrorID" die Fehlernummer an. Der Ausgang "Done" wird ebenfalls auf FALSE gesetzt und zeigt damit an, dass der Auftrag nicht ausgeführt werden konnte.
Abhilfe | Klasse | - | Prüfen Sie die Fehlernummer am Ausgang "ErrorID". Diese Fehlernummer ist eine spezifische Fehlernummer des Kommunikationssystems, das von der Steuerung verwendet wird.
Fehlertyp | -