# ID 70483

Volumetric compensation: The specified ID is invalid.
Description | The update for parameter values has been initiated with an invalid Volumetric Compensation ID.
Response | Class | 3 | Abort current job.
Solution | Class | 6 | Reset CNC, repeat with valid ID
Parameter | %1: | Error value [-]
Invalid ID
%2: | Lower limit value [-]
Smallest valid ID
%3: | Upper limit value [-]
Largest valid ID
Error type | 11, Error message from position controller.