# Rotationsversatz des Schlauchpaktes der Y-Achse (P-CHAN-00793)

P-CHAN-00793 | Rotationsversatz des Schlauchpaktes der Y-Achse
Beschreibung | Mit diesem Parameter wird der rotatorischen Versatz der Y-Achse des Schlauchpaketschwerpunktes bezüglich des Flanschkoordinatensystems festgelegt.
Parameter | dynamic_model[i].dress_pack.ry
Datentyp | REAL64
Datenbereich | -3600000° ≤ P-CHAN-00793 ≤ 3600000°
Dimension | 0.0001°
Standardwert | 0.0
Anmerkungen | Parameter verfügbar ab V3.1.3115 Konfigurationsbeispiel: dynamic_model[0].dress_pack.ry -2700000