# ID 110491

Ungültige Zeitkonstante für Filter.
Beschreibung | Die Zeitkonstante P-AXIS-00357 des PT1-Achsfilters ist null.
Reaktion | Klasse | 1 | Korrektur der Zeitkonstante P-AXIS-00357 auf 10 Millisekunden
Abhilfe | Klasse | 1 | Zeitkonstante P-AXIS-00357 des Filters vergrößern.
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
Logische Achsnummer der betroffenen Achse s. P-AXIS-00016
%2: | Aktueller Wert [-]
Nummer des betroffenen Filters
%3: | Aktueller Wert [-]
Filtertyp P-AXIS-00204
%4: | Fehlerhafter Wert [1 µs]
Fehlerhafte Wert für Zeitkonstante P-AXIS-00357
%5: | Korrigierter Wert [1 µs]
Korrigierter Wert für Zeitkonstante P-AXIS-00357
Fehlertyp | 2, Fehlermeldung bei der Übernahme von Parameterlisten in die Steuerung.