# Typ 3: Fortsetzposition definiert über Satzzähler

## Satzvorlauftyp 3:

Fortsetzposition über Satzzähler

Der (steuerungsinterne) Satzzähler wird nach dem Programmstart für jede decodierte NC-Zeile um 1 erhöht. Ebenso wird der Satzzähler bei Kommentarzeilen, Leerzeilen, in Schleifen und während Unterprogrammaufrufen fortlaufend hochgesetzt. Während der normalen Programmausführung wird der Satzzähler der PLC oder dem HMI angezeigt. Zur Bestimmung der Fortsetzposition wird der Satzzähler bei Anwahl des Satzvorlaufes als Parameter mit übergeben.

Parameter:

- Satzzähler,
- Zurückgelegter Weg innerhalb des Satzes (optional)

## Beispiel

Mit Satzzähler

Start bei Satzzähler 12

Abb.: Fortsetzposition über Satzzähler