# ID 120693

Vorausgabe der M-Funktion nicht möglich, der vorgesehene Speicher ist zu klein.
Beschreibung | Für die Nutzung der Vorausgabe von M-Funktionen müssen NC-Sätze gepuffert werden. Die Vorausgabe dieser M-Funktion ist nicht möglich, da der Speicher zu klein parametriert ist. Der Speicher wird über P-CHAN-00603 (alternativ über P-STUP-00061) festgelegt.
Reaktion | Klasse | 1 | Warnung, keine Reaktion.. Es erfolgt keine Vorausgabe der M-Funktion.
Abhilfe | Klasse | 1 | Prüfen und Modifizieren von P-CHAN-00603.
Parameter | %1: | Erwarteter Wert [0.1 10^-3 mm bzw. ø]
Eingestellter Weg der Vorausgabe
%2: | Aktueller Wert [0.1 10^-3 mm bzw. ø]
Zurückgelegter Weg seit Programmstart
%3: | Oberer Grenzwert [0.1 10^-3 mm bzw. ø]
%4: | Aktueller Wert[-]
%5: | Satznummer [-]
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.