# ID 110086

Unzulässiger Nenner für Wegauflösung.
Beschreibung | Als Nenner für die Wegauflösung P-AXIS-00233 des Messsystems wurde Null angegeben. Hier muss ein Wert ungleich Null angegeben werden. Die Wegauflösung wird als Faktor P-AXIS-00234 / P-AXIS-00233 in Inkremente pro 0,1 µm bzw pro 0,0001° angegeben.
Reaktion | Klasse | 1 | Initialisierung der Auflösung mit Defaultwert.
Abhilfe | Klasse | 1 | Korrektur des Nenner in der Parameterliste
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
P-AXIS-00016
%2: | Aktueller Wert [-]
P-AXIS-00233
%3: | Korrigierter Wert [-]
P-AXIS-00233
Fehlertyp | 2, Fehlermeldung bei der Übernahme von Parameterlisten in die Steuerung.