# Standardbearbeitungstoleranz für die Abwahl der HSC-Einstellungen (P-CHAN-00471)

P-CHAN-00471 | Standardbearbeitungstoleranz für die Abwahl der HSC-Einstellungen
Beschreibung | Der in diesem Parameter angegebene Wert, für die Bearbeitungstoleranz wird im Zyklus SysHscSettings, bei der Abwahl der HSC-Einstellungen gesetzt
Parameter | hscs.deselect.tolerance
Datentyp | SGN32
Datenbereich | MIN(SGN32) <= P-CHAN-00471 <= MAX(SGN32)
Dimension | [0.1 µm]
Standardwert | 100
Anmerkungen |