# Ignorieren der internen Stoppbedingungen bei schneller Konturvisualisierung (P-CHAN-00183)

P-CHAN-00183 | Ignorieren der internen Stoppbedingungen bei schneller Konturvisualisierung
Beschreibung | Durch den Parameter kann das Anhalten des CNC-Programms aufgrund von internen Stoppbedingungen (z. B. M00) bei der schnellen Konturvisualisierung verhindert werden.
Parameter | simu_ignore_internal_stop_cond
Datentyp | BOOLEAN
Datenbereich | 0: Interne Stoppbedingungen sind wirksam (Standard). 1: Interne Stoppbedingungen werden ignoriert.
Dimension | ----
Standardwert | 0
Anmerkungen |