# ID 21311

Maximalanzahl nicht quittierter SIGNAL/WAIT ueberschritten. WAIT konnte nicht mehr gespeichert werden.
Beschreibung | Im Eventmanager ist die interne Systemressource zur Speicherung offener SIGNAL/WAIT verbraucht. Das zuletzt gesendete WAIT kann nicht mehr verarbeitet werden.
Reaktion | Klasse | 3 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung.
Abhilfe | Klasse | 3 | Die erforderlichen Anzahl der SIGNAL/WAIT Synchronisationen in den NC-Programmen der NC-Kanäle verringern und Programmabläufe optimieren.
Parameter | %1: | Aktueller Wert [-]
%2: | Grenzwert [-]
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.