# ID 51087

Während aktivem Planetärprozess ist kein NC-Befehl mit Positionsinitialisierung erlaubt.
Beschreibung | Sobald in einem als Planetärkanal konfigurierten Kanal der Befehl #TRACK CHAN ON [EXTEND …] ausgewertet wurde, ist der Planetärprozess aktiv. Danach dürfen keine NC-Befehle mehr verwendet werden, die eine Initialisierung des NC-Kanals mit Achspositionen erfordern, falls der Radius aus dem Senkkanal > 0 ist.
NC-Befehle, die eine Initialisierung des Kanals erfordern sind zum Beispiel #CS, #TRAFO oder #CHANNEL INIT.

Reaktion | Klasse | 4 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung.
Abhilfe | Klasse | 6 | Prüfen und Modifizieren des NC-Programms im Planetärkanal.
Parameter | %1: | Aktueller Wert [0.1 10^-3 mm bzw. ø]
Aktueller Radius aus dem Senkkanal.
Fehlertyp | -