# ID 20229

FOR-Schleife: Bei Initialisierung der Zählvariable wird ein Komma ',' erwartet.
Beschreibung | Bei der Initialisierung einer FOR-Schleife müssen Startwert, Inkrement und Endwert mit Komma “,“ getrennt werden. Beispiel: Falsch: N10 G00 X0 Y0 Z0 N20 $FOR P1 = 1 10,1

:

N150 $ENDFOR

:

N1000 M30

Richtig:

N10 G00 X0 Y0 Z0

N20 $FOR P1 = 1,10,1

:

N150 $ENDFOR

:

N1000 M30

Weiter Informationen unter [PROG//Kapitel: Zählschleife]

Reaktion | Klasse | 2 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung.
Abhilfe | Klasse | 3 | NC-Programm prüfen und ändern. Fehlende Kommas in der Initialisierung der FOR-Schleife ergänzen.
Fehlertyp | Abbruch der NC-Programmbearbeitung.