# Verhalten an den STOP-Marken beim Rückwärtsfahren (P-CHAN-00308)

P-CHAN-00308 | Verhalten an den STOP-Marken beim Rückwärtsfahren
Beschreibung | Unterdrücken des Anhaltens beim Rückwärtsfahren bei STOP.
Parameter | forward_backward.disable_stop_backward
Datentyp | BOOLEAN
Datenbereich | 0: An der STOP-Marke wird beim Rückwärtsfahren angehalten. 1: Die STOP-Marke wird beim Rückwärtsfahren ignoriert.
Dimension | ----
Standardwert | 0
Anmerkungen | Dieser Parameter ist ab CNC-Version V3.1.3039.01 verfügbar.