# ID 270080

Handrad-Parametrierungsauftrag wurde von SPS nicht bearbeitet (Control Unit belegt).
Beschreibung | Die CNC will die Parametrierungsdaten für den Handradbetrieb, die sie von einer anderen Applikation (z. B. HMI) erhalten hat, an die SPS weiterleiten. Diese Daten konnten nun aber nicht innerhalb einer definierten Anzahl von CNC-Zyklen in die zugehörige Control Unit der Schnittstelle zur SPS geschrieben werden, weil diese Control-Unit durch einen zuvor abgesetzten Auftrag zur Parametrierung immer noch belegt ist.
Reaktion | Klasse | 3 |
Abhilfe | Klasse | 1 | Die SPS-Applikation ist dahingehend zu überprüfen, dass

1. in der Control Unit nach jeder Entnahme der Parametrierungsdaten in die SPS, die Request-Semaphor durch die SPS zurückgesetzt wird.
2. die SPS zyklisch die Control-Unit auf neu eingetroffene Parametrierungsdaten überprüft.
3. falls die SPS die Parametrierung des Handrads nicht behandeln soll, das Enable-Flag der entsprechenden Control Unit auf FALSE gesetzt ist.

Siehe
[HLI// Kapitel: Handradbetrieb] für CNC Version < 2800
[HLI// Kapitel: Handradbetrieb] für CNC Version > 2800

Parameter | %1: |
Anzahl der CNC-Zyklen in denen versucht wurde die Daten in die Schnittstelle zur SPS zu schreiben.
%2: |
Maximale Anzahl von CNC-Zyklen in denen versucht wird die Daten in die Schnittstelle zur SPS zu schreiben.
Fehlertyp | -