# ID 20466

Slaveachse nicht als Bahnachse vorhanden.
Beschreibung | Bei der Anwahl bzw. Abwahl des Synchronbetriebes wird festgestellt, dass eine der definierten Slaveachsen nicht im NC-Kanal vorhanden ist. Die Prüfung wird auch bei der automatischen Wiederherstellung von Achskopplungen (P-CHAN-00104, P-CHAN-00105) sowie bei der Abwahl von Transformationen durchgeführt.

Weitere Informationen unter [PROG//Kapitel: Synchronbetrieb]

Reaktion | Klasse | 2 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung.
Abhilfe | Klasse | 3 | NC-Programm prüfen und ändern. Sicherstellen, dass die Slaveachse vor der Anwahl bzw. Abwahl des Synchronbetriebes im NC-Kanal vorhanden ist. Eventuell zuvor verwendete Achstauschbefehle prüfen.
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
Achsnummer der fehlenden Slaveachse
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.