# Übersicht

Konstante | Beschreibung
0x00100000 | Statusanzeige BLOCK_AHEAD_LOCK_ACTIVE: Decodierung in satzbezogener Vorlaufbegrenzung. Warten auf Interpolator.
0x00200000 | Statusanzeige TIME_AHEAD_LOCK_ACTIVE: Decodierung in zeitbezogener Vorlaufbegrenzung. Warten auf Interpolator.

ID | Parameter | Beschreibung
P-CHAN-00216 | max_nc_blocks_ahead | Vorlaufbegrenzung über (relevante) Satzanzahl
P-CHAN-00246 | max_motion_blocks_ahead | Vorlaufbegrenzung über Anzahl Bewegungssätze
P-CHAN-00269 | max_time_ahead | Vorlaufbegrenzung über Verfahrzeit
P-CHAN-00270 | dec_max_ahead_protected | Vorlaufbegrenzung im "Überwachten Modus"
P-CHAN-00428 | calc_average_feed_ahead | Vorlaufbegrenzung mit Berücksichtigung der aktuellen gemittelten Durchschnittsgeschwindigkeit