# ID 22168

Maximale Anzahl an zulässigen CS-Verschiebungen in einem Stack überschritten.
Beschreibung | Einem Trafostack wurden zu viele Koordinatentransformationen zugeordnet.
Reaktion | Klasse | 1 | NC-Programm wird mit korrigiertem Wert fortgesetzt.
Abhilfe | Klasse | 1 | Die CS-ID wird aus dem Stack entfernt
Parameter | %1: | Aktueller Wert [-]
Index des Trafostacks mit der unbekannten CS-ID.
%2: | Fehlerhafter Wert [-]
Die angegebene CS-ID.
%3: | Grenzwert [-]
Die maximale Anzahl von Koordinatentransformationen innerhalb eines Stacks.
Fehlertyp | -