# ID 50543

Maximal permissible discrete radius infeed exceeds limit.
Description | The discrete radius infeed via PLC exceeds the permissible value range. The maximum infeed is defined via parameter P-TOOL-00031.
Response | Class | 1 | Infeed is limited.
Solution | Class | 1 | Reduce the discrete radius infeed
Parameter | %1: | Error value [0.1 µm or 0.0001°]
%2: | Lower limit value [0.1 µm or 0.0001°]
%3: | Upper limit value [0.1 µm or 0.0001°]
Maximum infeed parameterised P-TOOL-00031
%4: | Corrected value [0.1 µm or 0.0001°]
Error type | 1, Error message from NC program.