# ID 50253

Grenzgeschwindigkeit fuer Polynomberechnung kleiner als zulaessiger Wert.
Beschreibung | Für den Parameter P-AXIS-00130 wurde der zulässige Minimalwert unterschritten
Reaktion | Klasse | 6 | Sofortiger Stopp der Achse
Abhilfe | Klasse | 7 | P-AXIS-00130 ändern.
Parameter | %1: |
Logische Achsnummer der Spindelachse
%2: |
Parametrierter Wert von P-AXIS-00130.
%3: |
Minimal zulässiger Wert für P-AXIS-00130.
Fehlertyp | -