# ID 20048

Mittelpunktskoordinate im Linearsatz wird ignoriert.
Beschreibung | Die im Linearsatz (G01) enthaltene Mittelpunktskoordinate (I,J,K) wird ignoriert. Beispiel: Falsch: N10 G00 X0 Y0 Z0 N20 G01 I10 X10 F1000

N1000 M30

Richtig:

N10 G00 X0 Y0 Z0

N20 G01 X10 F1000

`N1000 M30`

Reaktion | Klasse | 1 | NC-Programmbearbeitung wird fortgesetzt.
Abhilfe | Klasse | 1 | NC-Programm prüfen und ändern. Überflüssige Mittelpunktskoordinate (I,J,K) entfernen.
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.