# ID 20707

Programmpfade vom gleichen Typ dürfen nicht die gleiche Priorität besitzen.
Beschreibung | In der Hochlaufliste sind Programmpfade konfiguriert, die zwar vom gleichen Typ P-STUP-00020 sein dürfen, jedoch nicht die gleiche Priorität P-STUP-00021 besitzen dürfen. Fehlerhaftes Beispiel: pfad[0].prg[0] v:\ref_test\nc_prg\init pfad[0].log_nr[0] 1

pfad[0].typ[0] 0x03

pfad[0].prioritaet[0] 1

#

pfad[0].prg[1] v:\ref_test\nc_prg\dec

pfad[0].log_nr[1] 1

pfad[0].typ[1] 0x03

pfad[0].prioritaet[1] 1

Reaktion | Klasse | 2 | Steuerungshochlauf wird abgebrochen.
Abhilfe | Klasse | 6 | In der Hochlaufliste die Einstellungen der Prioritäten für die Programmpfade prüfen und ändern. Steuerungshochlauf wiederholen.
Parameter | %1: | Fehlerhafter Wert [-]
Fehlerhafte Priorität P-STUP-00021
%2: | Aktueller Wert [-]
Programmpfadtyp P-STUP-00020
Fehlertyp | -