# Bremsöffnungszeit (P-AXIS-00374)

P-AXIS-00374 | Bremsöffnungszeit
Beschreibung | Mit diesem Parameter kann die Zeit eingestellt werden, die zum mechanischen Öffnen der Bremse benötigt wird. Nach Ablauf dieser Zeit ist der Antrieb bereit für die Sollwertvorgabe.
Parameter | antr.dse.brake_open_time
Datentyp | SGN32
Datenbereich | 0 … MAX(SGN32)
Achstypen | T, R, S
Dimension | T: µs | R,S: µs
Standardwert | 0
Antriebstypen | KUKA
Anmerkungen |