# Modifikation von Korrekturwerten (optional)

Die von der Kompensation berechneten Korrekturwerte können achsweise manipuliert werden. Man kann die Korrekturwerte entweder negieren oder zu 0 setzen.

## Programmierbeispiel

Modifikation in Kompensationsliste

# Beispiel: Korrekturwerte fuer X- und Y-Achse negieren,

# Achsreihenfolge spielt keine Rolle

negate XY

# Beispiel: Korrekturwert fuer Z-Achse zu Null setzen

set_to_zero Z