# ID 130106

Überschreitung der Anzahl Versuche PDU an Empfänger zu senden.
Beschreibung | Der Empfänger meldet sich nicht mehr und nimmt die Nachricht nicht entgegen. Mögliche Fehlerursache ist, dass die SPS auf dem HLI für Nachrichten angemeldet ist, jedoch nicht schnell genug auf die Nachrichten zugreift.
Reaktion | Klasse | 1 |
Abhilfe | Klasse | 1 |
Parameter | %1: | Aktueller Wert [-]
Fehlertyp | 3, Fehlermeldung aus der Kommunikation.