# ID 60299

Bewegungsauftrag bei invertierter Drehrichtung durch Werkzeuggetriebe nicht erlaubt.
Beschreibung | Es wurde ein Werkzeug eingewechselt, bei dem sich die Drehrichtung (s. P-TOOL-00018) ändert und die Wirksamkeit der Drehrichtungsumkehr verzögert (s. P-TOOL-00019) wird. Die Drehrichtungsumkehr kann nur bei Endlos-Bewegungen (M03/M04) berücksichtigt werden. Vor anderen Bewegungsaufträgen wie z.B. Spindelpositionierung M19 muss die Spindel angehalten werden, damit im Lageregler das Getriebe geschaltet werden kann.
Reaktion | Klasse | 6 | Stopp der Achse, Abbruch des NC-Programmes.
Abhilfe | Klasse | 6 | Vor Bewegungsauftrag Spindelstopp (M05) programmieren.
Parameter | %1: |
Logische Achsnummer P-AXIS-00016 der betroffenen Spindel
%2: | Aktueller Wert [-]
Zähler Getriebeübersetzung P-TOOL-00016 des Werkzeugs
%3: | Aktueller Wert [-]
Nenner Getriebeübersetzung P-TOOL-00017 des Werkzeugs
%4: | Aktueller Wert [-]
Drehrichtungsumkehr P-TOOL-00018 des Werkzeugs
%5: | Aktueller Wert [-]
Fehlerhafter Bewegungsauftrag der Spindel
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.