# ID 50568

WCS Transformation der Anzeigedaten nicht möglich.
Beschreibung | Die Anzeige von W0 Koordinaten ist angewählt P-CHAN-00145. Bei der aktuell ausgewählten kinematischen Struktur ist die kinematische Transformation nicht möglich. Ursache kann eine unzulässige Kinematik ID oder falsche Parametereinstellung sein.

Weitere Informationen zu Transformationsparameter und W0 Anzeigedaten siehe [KITRA].

Reaktion | Klasse | 1 | Deaktivierung der W0 Anzeigefunktion.
Abhilfe | Klasse | 1 | Nur zulässige Kinematik ID verwenden undTransformationsparameter korrekt belegen.
Parameter | %1: | Aktueller Wert [-]
Aktuell angewählte Kinematik ID.
%2: | Aktueller Wert [-]
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.