# ID 90088

Programmende bei aktivem Konturausblendprozess. (Konturverletzung).
Beschreibung | Bei Programmende ist der Konturausblendprozess noch aktiv.
Reaktion | Klasse | 3 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung.
Abhilfe | Klasse | 6 | Änderung des NC-Programms: Einfügen eines zusätzlichen Bewegungssatzes um dem Konturausblendprozess die Berechnung eines Schnittpunktes zu ermöglichen. Nachfolgend sollte die Abwahl der Konturausblendung und der WRK vor dem Programmende programmiert sein.
Parameter | %1: | Satznummer [-]
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.