# ID 20653

Gewindesteigung ist Null oder nicht programmiert.
Beschreibung | Beim Gewindeschneiden (G33) wird die Steigung mit dem Wert Null oder gar nicht programmiert. Beispiel: Falsch: N10 G74 S1 N20 T1 M03 S400

N30 G00 X72 Z105

N40 G33 Z48 K0

:

N1000 M30

Richtig:

N10 G74 S1

N20 T1 M03 S400

N30 G00 X72 Z105

N40 G33 Z48 K1 (Annahme: Z ist Längsachse)

:

N1000 M30

Reaktion | Klasse | 2 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung.
Abhilfe | Klasse | 3 | NC-Programm prüfen und ändern. Fehlende oder falsch belegte Gewindesteigung korrekt programmieren..
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.