# ID 51023

NC-Befehl in Rückwärtsrichtung nicht erlaubt.
Beschreibung | Bei der Funktionalität „Vorwärts-/ Rückwärtsfahren auf der Bahn“ gibt es NC-Befehle, die nur in Vorwärtsrichtung möglich sind. Zum Beispiel:

- #CHANNEL INTERFACE ON
- #TRACK CHAN ON

Falls in Rückwärtsrichtung einer dieser Befehle ausgeführt werden soll, bleibt der Kanal stehen und er kann nicht weiter rückwärts fahren.
Durch Kommandieren einer positiven Geschwindigkeit kann das Programm wieder in Vorwärtsrichtung fortgesetzt werden.

Reaktion | Klasse | 1 | Warnung, keine Reaktion. Anhalten der Bewegung.
Abhilfe | Klasse | 1 | Prüfen und Modifizieren des Ablaufs. Durch Kommandieren einer positiven Geschwindigkeit kann das Programm wieder in Vorwärtsrichtung fortgesetzt werden.
Parameter | %1: | Aktueller Wert [-]
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.