# ID 13163

Werkzeugradius zu gross.
Beschreibung | Es wird geprüft, ob der Werkzeugdurchmesser des aktuellen Fräsers unter Berücksichtigung des Schlichtaufmasses kleiner als die programmierte Breite oder Länge der Tasche ist. Ist das Ergebnis eine Verletzung der Taschenkontur, wird diese Meldung erzeugt.
Reaktion | Klasse | - | Fehler: Übergang in Fehlerzustand. Kompletter Reset des NC-Kanals notwendig.
Abhilfe | Klasse | - | Für die Bearbeitung ein Werkzeug mit einem kleineren Durchmesser verwenden, damit die Taschenkontur nicht verletzt wird.
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm