# ID 90090

Leeren des NC-Kanals bei aktivem Konturausblendprozess nicht zulässig. (Konturverletzung).
Beschreibung | Die Verwendung der Befehle zum Leeren des Kanals (#FLUSH) sind bei aktiver WRK untersagt und somit auch bei angewählter Konturausblendung. [PROG// Kapitel: NC-Kanal leeren]
Reaktion | Klasse | 3 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung.
Abhilfe | Klasse | 6 | Änderung des NC-Programms
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.