# ID 294030

Slave: Falscher Verstärker.
Beschreibung | Im DSE-Antriebsverstärker ist ein falscher Verstärkungsfaktor eingestellt.
Reaktion | Klasse | 7 | Bahntreuer Stop. Verriegelung aller aktiven Kommandos.
Abhilfe | Klasse | 6 | Fehler beseitigen. Rücksetzen des Fehlers an der DSE.
Parameter | %1: |
Logische Achsnummer P-AXIS-00016 der betroffenen Achse.
%2: |
DSE-Antriebsadresse
%3: |
DSE-Fehlerkennung.
Fehlertyp | 11, Fehlermeldung aus dem Lageregler.