# ID 21398

Werkzeugwechsel bei aktiver OTC nicht erlaubt.
Beschreibung | Solange eine OTC-Funktion (Online Tool Compensation) aktiv ist, kann kein anderer Korrekturdatensatz für die Werkzeuggeometriekorrektur mit dem D-Wort oder #TOOL DATA angewählt werden. Beispiel: Falsch: N10 G00 X0 Y0 Z0 N20 #OTC ON [LENGTH CONT WEAR_CONST_TOOL]

:

N90 D2

N100 #OTC OFF

:

N1000 M30

Richtig:

N10 G00 X0 Y0 Z0

N20 #OTC ON [LENGTH CONT WEAR_CONST_TOOL]

:

N90 #OTC OFF

N100 D2

:

N1000 M30

Reaktion | Klasse | 2 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung.
Abhilfe | Klasse | 3 | NC-Programm prüfen und ändern. Vor dem D-Wort oder #TOOL DATA muss OTC-Funktion mit #OTC OFF abgewählt werden.
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.