# ID 120481

Für zirkulares Area wird ein linearer und ein zirkularer Satz benötigt.
Beschreibung | Eine zirkulare Area besteht aus einem Linearsatz als Startpunkt und einem Zirkularsatz als Kreisbeschreibung. Als zweiter Bewegungssatz nach dem Beginn der Definition einer zirkularen Area muss ein Zirkularsatz als Kreisbeschreibung folgen. Siehe auch [PROG// Arbeits-/ Schutzraumüberwachung]

Fehlerhaftes Beispiel:

%cirlcular area

N10 #CONTROL AREA START [ID51 PROT CIRC MIN_EXCU…

N20 G01 X150 Y200 F10000

N30 G01 X150 Y200 F10000

N40 #CONTROL AREA END

N50 M30

Korrigiertes Beispiel:

%cirlcular area

N10 #CONTROL AREA START [ID51 PROT CIRC MIN_EXCU…

N20 G01 X150 Y200 F10000 (startpoint)

N30 G02 G162 I70 J150

N40 #CONTROL AREA END

N50 M30

Reaktion | Klasse | 2 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung.
Abhilfe | Klasse | 6 | Prüfen und modifizieren der Area Definition im NC-Programm
Parameter | %1: | Identifikationsnummer [-]
Area ID
%2: | Fehlerhafter Wert [-]
Schnittpunkt der Polygonlinien
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.