# ID 110507

Parameter für achsspezifische Istwerttransformation ungültig.
Beschreibung | Ein Parameter P-AXIS-00382 der achsspezifischen Istwerttransformation hat einen ungültigen Wert.
Reaktion | Klasse | 3 | Ausgabe dieser Warnung, der Wert von P-AXIS-00382 wird nicht verändert.
Abhilfe | Klasse | 7 | Parameter ändern und Steuerung neu starten.
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
Logische Achsnummer P-AXIS-00016 der Achse
%2: | Aktueller Wert [-]
Verwendete Transformations-ID P-AXIS-00381
%3: | Aktueller Wert [-]
Geänderter Wert von P-AXIS-00382
%4: | Fehlerhafter Wert [-]
Alter Wert von P-AXIS-00382
Fehlertyp | 2, Fehlermeldung bei der Übernahme von Parameterlisten in die Steuerung.