# Übersicht

Mit Hilfe des Entgratzyklus kann nach einer Fräsbearbeitung dem erstellten Werkstück eine Fase hinzugefügt werden.

## Einsatzmöglichkeiten

Der Zyklus kann in Kombination mit folgenden Fräszyklen aufgerufen werden:

- Konturtasche fräsen
- Konturzapfen fräsen
- Kreistasche fräsen
- Kreiszapfen fräsen
- Rechtecktasche fräsen
- Rechteckzapfen fräsen
- Rechteckzapfen fräsen
- Rechteckzapfen fräsen
- Kreisförmig angeordnete Kreisnuten fräsen
- Kreisförmig angeordnete Langlöcher fräsen
- Mehreck fräsen
- Offene Nut Fräsen
- Kreisförmig angeordnete Nuten fräsen