# Standgrößenerfassung

Die Belegung der Parameter zur Standgrößenerfassung ist nur bei Verwendung einer externen Werkzeugverwaltung sinnvoll (P-CHAN-00016).

## Weiterführende Informationen

- Werkzeugstandgrößen senden (P-CHAN-00076)
- Ausgabe Werkzeugstandgrößen Null unterdrücken (P-CHAN-00243)
- Standgrößenerfassung bei Eilgangbewegungen (P-CHAN-00255)
- Standgrössenerfassung beim D-Wort (P-CHAN-00482)