# ID 20844

Doppelprogrammierung der Verweilzeit.
Beschreibung | Im gleichen NC-Satz wurde die Verweilzeit in Verbindung mit dem F-Wort mehrfach programmiert. Beispiel: Falsch: N10 G00 X0 Y0 Z0 N20 G04 F10 G41 G17 G04 F20

:

N1000 M30

Reaktion | Klasse | 2 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung.
Abhilfe | Klasse | 3 | NC-Programm prüfen und ändern. Überflüssige Verweilzeitangaben entfernen.
Parameter | %1: | Fehlerhafter Wert [-]
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.