# ID 120789

#CAXTRACK: NC-Befehl nicht erlaubt für optimiertes C-Achs-Tracking.
Beschreibung | Während aktivem Automatische Achsnachführung (C-Achsnachführung) (#CAXTRACK) bei Verwendung des optimierten Modus ist der Umfang der möglichen NC-Befehle eingeschränkt. Der verwendete Befehl wird nicht unterstützt.
Reaktion | Klasse | 2 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung.
Abhilfe | Klasse | 3 | Prüfen und Modifizieren des NC-Programms, entfernen des unzulässigen Befehls
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.