# Ausgangsprozessdatum (antr.canopen.out[i].*)

In dieser Struktur können verschiedene Ausgangsprozessdaten definiert werden.

Strukturname | Index
antr.canopen.out[i]. | 0 ≤ i ≤ 15 (Maximale Anzahl der Ausgangsprozessdaten: 16, applikationsspezifisch)

## Weiterführende Informationen

- Speichername (P-AXIS-00479)
- Signal-Nr (P-AXIS-00648)
- Signallänge (P-AXIS-00649)
- CNC Bedeutung (P-AXIS-00478)