# ID 120797

Einhaltung der Achs-Toleranz konnte nicht sichergestellt werden. Wenn möglich Zykluszeit verringern.
Beschreibung | Die Toleranzüberwachung konnte für die gewünschte Dynamik keine korrekte Anpassung finden. Die tatsächliche Abweichung kann daher von der gewünschten Toleranz abweichen! Mögliche Ursache ist die zu grobe Auflösung durch die Zykluszeit.
Reaktion | Klasse | 1 | Warnung, keine Reaktion.
Abhilfe | Klasse | 1 | Reduzieren der Zykluszeit.
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.