# ID 14092

Anzahl an Schruppschritten @P84 muss ganzzahlig und größer oder gleich Null sein.
Beschreibung | Anzahl an Schruppschritten @P84 muss ganzzahlig und größer oder gleich Null sein.
Reaktion | Klasse | - | Fehler: Übergang in Fehlerzustand. Kompletter Reset des NC-Kanals notwendig.
Abhilfe | Klasse | - | Überprüfen der Versorgungsparameter.
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm