# ID 21040

Doppelprogrammierung im #HSC-Befehl.
Beschreibung | Im Befehl #HSC wurden unzulässige Kombinationen von Schlüsselwörtern verwendet. Fehlerhaftes Beispiel: #HSC ON[CONTERROR 1, OPMODE 2, OPMODE 1] oder #HSC ON[CONTERROR 1, OPMODE 2, CONTERROR 0.1]
Reaktion | Klasse | 2 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung.
Abhilfe | Klasse | 3 | Modifikation des #HSC-Befehls im NC-Programm.
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.