# NC-Programmpfade (pfad[i].*)

Mit diesem Strukturelement werden für jeden Kanal die Pfade zu den NC-Programmen festgelegt. Für jeden Programmpfad muss der Pfadstring, die logische Pfadnummer, der Pfadtyp und die Priorität angegeben werden.

## Hinweis

Ab der CNC-Version V3.1.3052.05 können Programmpfade auch in den Kanalparametern definiert werden. In diesem Fall werden die Programmpfade aus den Hochlaufparametern verworfen.

Weitere Informationen zu Programmpfaden im Kanal: [CHAN//NC-Programmpfade (path[i].*)]

Strukturname | Index
pfad[i] | i = 0 ... 11 (Kanalindex, z.B. Kanal 1 -> Index 0, Maximale Kanalanzahl: 12, applikationsspezifisch)

## Weiterführende Informationen

- Pfadangabe (P-STUP-00018)
- Logische Pfadnummer (P-STUP-00019)
- Pfadtyp (P-STUP-00020)
- Priorität (P-STUP-00021)